附件：
[bookmark: _GoBack]2025年吴中区绿色蔬菜保供基地建设项目汇总表
	序号
	项目名称
	承担单位及地址
	基地
规模（亩）
	实施净面积（平方米）
	主要建设内容
	补贴方式

	1
	丽苏农业绿色蔬菜保供基地新建项目
	苏州丽苏农业生态专业合作社
（临湖）
	51
	5968
	（1）土地平整及沟渠开挖等；（2）新建11座标准化、宜机化设施大棚，设施净面积5648平方米，其中1座三拱连栋大棚（1248平方米），10座内外复合式单体大棚（4400平方米），并配套了遮阳网、防虫网，种植钢支架等辅助种植设施。新建一座双白膜大棚辅助棚用于农产品分拣，设施净面积320平方米。（3）智慧农业系统及设施，配套建设连栋大棚智能感知温湿度、智能通风、智能化灌溉等智慧农业设施。
	不高于30%

	2
	苏州澄惠农业绿色蔬菜保供基地新建项目（二期）
	苏州澄惠农业科技发展有限公司
（甪直）
	140
	30636
	1.单体大棚：38个大棚, 30636平方米，8030型，跨度6.5−8米，间距1米，顶高3米左右，采用圆弧拱型，三纵四卡标准。包含：32mm热镀锌管主梁，32mm热镀锌拱杆等主辅材料及安装；2.配套喷滴灌水肥一体化一套。
	不高于30%

	3
	开心农场绿色蔬菜保供基地改造提升项目
	苏州市吴中区太湖高新农业发展有限公司
（金庭）
	70
	30000
	（1）改造智能蔬菜大棚2个，净面积10000平方米，主要为更换开窗传动机构，包括齿条、齿轮轴、铜套、POM垫圈（销）等。（2）改造蔬菜大棚6个，净面积30000平方米，主要为大棚控制系统更新改造，包括温室控制系统Connext915硬件及相关配件、温室控制系统Connext915软件、气象站等。
	不高于50%

	4
	马舍绿色蔬菜保供基地改造提升项目
	苏州胥口现代农业投资有限公司
（胥口）
	130
	10000
	对基地5个连栋钢架大棚（设施净面积10000平方米）内遮阳进行改造，内遮阳幕布采用60%铝箔网（含遮阳系统：电机1台、齿轮齿条、传动轴、推杆等）。

	不高于50%




