附件：

在建建筑工地消防安全检查表

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 存在问题 | 处理意见 | 备注 |
| 1 | 消防安全责任落实情况。施工单位对于消防安全专项方案的编制、审核和执行情况，消防安全教育培训及特种作业人员持证上岗情况，开展消防安全隐患排查整治和消防应急救援演练情况等；监理单位对施工现场消防安全专项方案审批情况，开展施工现场消防安全巡查，对发现的消防安全问题提出整改意见和建议并督促整改等。 |  |  |  |
| 2 | 可燃材料存放、堆放情况;易燃易爆危险品分类专库储存情况，以及库房内通风、禁火、消防灭火设施配备情况;废弃易燃物处理情况。 |  |  |  |
| 3 | 工地内办公区及生活区防火。办公区及生活区建筑构件的耐火情况(彩钢板房应采用A级不燃材料); 消防安全间距的留设情况;办公区及生活区消防设施的配备情况;生活区是否存在生火煮食、明火取暖、使用大功率电器、电线乱搭乱设等情况。 |  |  |  |
| 4 | 工地现场防火。重点防火部位的消防器材、消防设施等设置情况;动火作业管理(动火审批、消防安全措施、监护人员、持证上岗等)情况；施工现场从业人员遵守消防安全规定，是否存在吸烟等情况。 |  |  |  |
| 5 | 临时用电防火。电工、电焊工等特种作业人员持证上岗情况及岗前安全技术交底情况;电瓶车棚等部位用电管理情况。 |  |  |  |
| 6 | 消防疏散。消防疏散通道设置(宽度、通畅等)情况;应急疏散标志及应急照明设施设置情况。 |  |  |  |
| 7 | 材料使用。重点检查外墙外保温材料燃烧性能是否达到相关规范要求，施工现场是否存在使用塑料模板情况等。 |  |  |  |

建设单位项目负责人： 监理单位总监： 施工单位项目经理：